{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Matrice FR","Risicomatrix"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Matrice FR","index":0,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,16,6],[1,0,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,2],[3,6,3,7],[4,1,4,2]]}
["Annexe 2 - Circulaire 01 I-AM/2020"]
["Travaux avec empiètement potentiel type II - Analyse de risques pour déterminer la méthodologie de protection"]
["Type d'activité analysée "]
["Référence du chantier ou Activité",null,null,"Date du chantier",null,"Responsable du chantier"]
["Délimitation de la zone de chantier (de PK à PK) "]
[]
["Numéro","Critères d'évaluation","A","B","C","D","Réponse",null,"Commentaires",null,null,"A","B","C","D"]
[1,"Vitesse maximale autorisée à hauteur de la zone de chantier","> 60km/h","40 < V <= 60km/h","<= 40km/h",null,"A",null,null,null,{"$f":"IF(G8=\"D\",O8,IF(G8=\"C\",N8,IF(G8=\"B\",M8,IF(G8=\"A\",L8,1))))","v":1},1,0.67,0.2]
[2,"Durée / Périodicité de l'empiètement","Empiètement régulier (plus de 4 empiètements par heure ou plus que 15 min par heure)","Empiètement ponctuel (maximum 4 empiètements par heure et maximum 15 min par heure)","Empiètement non prévu mais n'est pas à exclure, selon la nature des travaux.","Empiètement maitrisé","A",null,null,null,{"$f":"IF(G9=\"D\",O9,IF(G9=\"C\",N9,IF(G9=\"B\",M9,IF(G9=\"A\",L9,1))))","v":1},1,0.67,0.2,0.04]
[3,"Trafic ferroviaire (nombre maximal de trains pendant la période de travail)","Plus de 4 trains par heure","Plus de 2 trains et maximum 4 trains par heure","Maximum 2 trains par heure",null,"A",null,null,null,{"$f":"IF(G10=\"D\",O10,IF(G10=\"C\",N10,IF(G10=\"B\",M10,IF(G10=\"A\",L10,1))))","v":1},1,0.67,0.33500000000000002]
[4,"Nombre d'engins de chantier qui représentent un risque d'empiètement","Plus de 2 engins de chantier","2 engins de chantier","1 engin de chantier"," ","A",null,null,null,1,1,0.67,0.33500000000000002]
[5,"Possibilité de visualiser à partir d'un seul point tous les engins de chantier avec empiètement de type II ","Pas de visualisation possible de tous les engins de chantier","Visualisation possible de tous les engins de chantier",null,null,"A",null,null,null,1,1,0.67]
[]
["Niveau de risque :",{"$f":"P15","v":8.569323441926608},null,"Remarques : \n\nL'analyse de risque permet de déterminer les mesures de protection minimales.\n\nSi les conditions d’exécution (visibilité, conditions d’exploitation, moyens humains, méthodes d’exécution) ne permettent pas d'appliquer la mesure de protection minimale, une mesure plus restrictive doit être appliquée en respectant la hiérarchie  des mesures de protection.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",null,null,null,null,null,"GRAV",null,{"$f":"IF(M14<1,\"1\",M14)","v":5},{"$f":"LOG((5^N14*K8),5)","v":5},5,null,"score conditionnel (avec réglementation)","score de l'analyse de risque"]
["Mesure minimale :",{"$f":"IF(G9=\"D\", \"Mesures spécifiques\",IF(B14>=8,\"Voie hors service\",IF(AND(7<=B14,B14<8),\"Blocage des mouvements avec matérialisation\",IF(AND(6<=B14,B14<7),\"Blocage des mouvements sans matérialisation\",IF(AND(5<=B14,B14<6),\"Factionnaires Radio avec Couvertures\",)))))","v":"Voie hors service"},null,null,null,null,null,null,null,"FREQ",null,{"$f":"IF(M15<1,\"1\",M15)","v":3.5693234419266076},{"$f":"LOG((5^N15*K9*K10*K11*K12*0.5),5)","v":3.5693234419266076},4,null,{"$f":"IF(G9=\"D\",5,IF(AND(OR(G9=\"A\",G9=\"B\"), Q15<6),6,(L14+L15)))","v":8.569323441926608},{"$f":"L14+L15","v":8.569323441926608}]
["Mesure selectionnée :"]
["Autre"]

{"sheet":"Risicomatrix","index":1,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,10,19,11],[0,1,0,8],[1,0,7,0],[1,10,1,11],[2,10,2,11],[3,10,3,11],[4,10,4,11],[5,10,5,11],[6,10,6,11],[7,10,7,11],[13,10,13,11],[14,10,14,11],[16,10,16,11],[17,10,17,11],[18,10,18,11],[8,10,8,11],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[21,10,21,11],[22,10,22,11],[23,10,23,11],[25,9,25,12],[20,10,20,11],[30,9,31,9],[30,10,31,10],[30,11,31,11],[30,13,31,13],[27,9,29,9],[27,10,29,10],[27,11,29,11],[27,13,29,13]]}
[null,"Gravité"]
["Fréquence \n",null,1,2,3,4,5,6,7,null,"Niveau de risque ",null,"Description  "]
[null,6,7,8,9,10,11,12,13,null,"≥ 10",null,"Niveau de risque inacceptable: étudiez si d’autres systèmes ou techniques avec un niveau de risque moins élevé sont possibles; si ceci n’est pas le cas effectuez une analyse de risque détaillé afin d’identifier des mesures pour réduire le niveau de risque au moins à un niveau tolérable"]
[null,5,6,7,8,9,10,11,12,null,9,null,"Niveau de risque élevé : tolérable uniquement moyennant la présence de mesures de réduction de risques et si une réduction de risque plus poussée est difficilement exécutable (à démontrer par une analyse couts-bénéfices documentée)"]
[null,4,5,6,7,8,9,10,11,null,8,null,"Niveau de risque élevé : tolérable uniquement moyennant la présence de mesures de réduction de risques et si une réduction de risque plus poussée est difficilement exécutable (à démontrer par une analyse couts-bénéfices documentée)"]
[null,3,4,5,6,7,8,9,10,null,7,null,"Niveau de risque modéré : tolérable moyennant la présence des mesures de réduction de risque; la sélection des mesures est basée sur l’avis d’expert"]
[null,2,3,4,5,6,7,8,9,null,6,null,"Niveau de risque modéré : tolérable moyennant la présence des mesures de réduction de risque; la sélection des mesures est basée sur l’avis d’expert"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,null,"≤ 5",null,"Faible niveau de risque : généralement acceptable. des mesures complémentaires ne sont pas exigées"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Fréquence ",null,"Score ","Description ",null,"Fréquence "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Très improbable ",null,"Moins de 125 ans "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Exceptionnel  ",null,"Entre tous les 25 ans et les 125 ans "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Inhabituel  ",null,"Entre tous les 25 ans et les 5 ans "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Occasionnel ",null,"Entre tous les 5 ans et chaque année "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Régulier ",null,"De 1 à 5 fois par an  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Fréquent  ",null,"Plus de 5 fois par an "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Gravité",null,"Score ","Description",null,"Gravité (Bien-être au travail et Sécurité d'exploitation)","Gravité (Finance) "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Très faible",null,"Blessure légère sans incapacité de travail temporaire  ","x ≤ 24.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Faible",null,"Plusieurs blessures légères. Incapacité de travail de 1 à 3 jours ","24.000 euro > x ≤ 120.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Modéré",null,"Incapacité de travail > 3 jours avec de graves séquelles ","120.000 euro > x ≤ 600.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Considérable",null,"Menace de mort d’une personne ","600.000 euro > x ≤ 3.000.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Grande",null,"Menace de mort de plusieurs personnes (> 1 à 5 équivalents morts) ","3.000.000 euro > x ≤ 15.000.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,6," Très grande",null,"Menace de mort de plusieurs personnes (> 5 à 25 équivalents morts) ","15.000.000 euro > x ≤ 75.000.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"Catastrophique",null,"Menace de mort de plusieurs personnes (> 25 équivalents morts) ","x > 75.000.000 euro"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mesures",null,null,null,"Niveau de risque "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I","HS",null,"Voie Hors Service",8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"II","BM","Blocage des mouvements avec matérialisation","ATW-Tx",7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S460 + ZKL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S460 + CMB"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"III","BM","Blocage des mouvements sans matérialisation","S460",6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S660"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IV","SA","Dispositifs d'annonces","Factionnaires Radio avec Couvertures",5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Autre"]