{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Matrix NL","Risicomatrix"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Matrix NL","index":0,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,16,6],[1,0,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,2],[3,6,3,7],[4,1,4,2]]}
["Bijlage 2 - Omzendbrief 01 I-AM/2020"]
["Werken met mogelijke indringing type II - Risicoanalyse voor de bepaling van beveiligingsmethode"]
["Activiteitstype "]
["Referentie werf\nof activiteit",null,null,"Datum werf",null,"Verantwoordelijke van de werf"]
["Afbakening van de werfzone \n(van KP tot KP)"]
[]
["Nummer","Evaluatiecriteria","A","B","C","D","Antwoord",null,"Commentaires",null,null,"A","B","C","D"]
[1,"Maximaal toegelaten snelheid ter hoogte van de werfzone","> 60km/h","40 < V <= 60km/h","<= 40km/h",null,"A",null,null,null,{"$f":"IF(G8=\"D\",O8,IF(G8=\"C\",N8,IF(G8=\"B\",M8,IF(G8=\"A\",L8,1))))","v":1},1,0.67,0.2]
[2,"Duur / frequentie indringing","Regelmatige indringing (meer dan 4 indringingen per uur of meer dan 15 min per uur)","Punctuele indringing (max. 4 indringingen per uur en minder dan 15 min per uur)","Niet-voorziene indringing, maar door de aard van de werken niet uit te sluiten","Beheerste indringing","A",null,null,null,{"$f":"IF(G9=\"D\",O9,IF(G9=\"C\",N9,IF(G9=\"B\",M9,IF(G9=\"A\",L9,1))))","v":1},1,0.67,0.2,0.04]
[3,"Drukte treinverkeer (maximaal aantal treinen tijdens de periode van de werken)","Meer dan 4 treinen per uur ","Meer dan 2 treinen en max 4 treinen per uur","Max 2 treinen per uur",null,"A",null,null,null,{"$f":"IF(G10=\"D\",O10,IF(G10=\"C\",N10,IF(G10=\"B\",M10,IF(G10=\"A\",L10,1))))","v":1},1,0.67,0.33500000000000002]
[4,"Aantal werfvoertuigen die een risico op indringing kunnen veroorzaken","Meer dan 2 werfvoertuigen","2 werfvoertuigen","1 werfvoertuig ",null,"A",null,null,null,1,1,0.67,0.33500000000000002]
[5,"Mogelijkheid van visueel toezicht vanuit één positie op alle voertuigen met indringing type II ","Geen visueel zicht op alle werfvoertuigen mogelijk","Visueel zicht op alle werfvoertuigen mogelijk",null,null,"A",null,null,null,1,1,0.67]
[]
["Risico",{"$f":"P15","v":8.569323441926608},null,"Opmerking: \n\nDe risicoanalyse laat toe om de minimale beschermingsmaatregelen te bepalen.\n\nIndien de uitvoeringsvoorwaarden (zichtbaarheid, exploitatievoorwaarden, middelen (personeel), uitvoeringsmethode,...)   niet toelaten om de voorgestelde minimale beschermingsmaatregelen toe te passen, moeten er bijkomende maatregelen genomen worden in overeenstemming met de preventiehiërarchie.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n",null,null,null,null,null,"GRAV",null,{"$f":"IF(M14<1,\"1\",M14)","v":5},{"$f":"LOG((5^N14*K8),5)","v":5},5,null,"score conditionnel (avec réglementation)","score de l'analyse de risque"]
["Minimale maatregel",{"$f":"IF(G9=\"D\", \"Specifieke maatregelen\",IF(B14>=8,\"Spoor buiten dienst\",IF(AND(7<=B14,B14<8),\"Gematerialiseerd sperren van beweging\",IF(AND(6<=B14,B14<7),\"Niet-gematerialiseerd sperren van beweging\",IF(AND(5<=B14,B14<6),\"Radiobeveiligingssysteem met afdekking\",)))))","v":"Spoor buiten dienst"},null,null,null,null,null,null,null,"FREQ",null,{"$f":"IF(M15<1,\"1\",M15)","v":3.5693234419266076},{"$f":"LOG((5^N15*K9*K10*K11*K12*0.5),5)","v":3.5693234419266076},4,null,{"$f":"IF(G9=\"D\",5,IF(AND(OR(G9=\"A\",G9=\"B\"), Q15<6),6,(L14+L15)))","v":8.569323441926608},{"$f":"L14+L15","v":8.569323441926608}]
["Gekozen maatregel"]
["Indien andere"]

{"sheet":"Risicomatrix","index":1,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,9,25,12],[20,10,20,11],[8,10,8,11],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[13,10,13,11],[8,7,8,8],[16,7,16,8],[21,10,21,11],[22,10,22,11],[23,10,23,11],[14,10,14,11],[16,10,16,11],[17,10,17,11],[18,10,18,11],[19,10,19,11],[27,13,29,13],[30,9,31,9],[30,10,31,10],[30,11,31,11],[30,13,31,13],[27,9,29,9],[27,10,29,10],[27,11,29,11],[0,1,0,8],[1,0,7,0],[1,10,1,11],[2,10,2,11],[3,10,3,11],[4,10,4,11],[5,10,5,11],[6,10,6,11],[7,10,7,11]]}
[null,"Ernst"]
["Fréquentie",null,1,2,3,4,5,6,7,null,"Niveau de risque ",null,"Aanvaardbaarheid"]
[null,6,7,8,9,10,11,12,13,null,"≥ 10",null,"Onaanvaardbaar risiconiveau: onderzoek of andere systemen of technische oplossingen met een lager risiconiveau mogelijk zijn: indien niet dient een gedetailleerde risicoanalyse uitgevoerd te worden ten einde maatregelen te identificeren om het risiconiveau tenminste tot een tolereerbaar niveau terug te brengen. "]
[null,5,6,7,8,9,10,11,12,null,9,null,"Hoog risiconiveau: alleen tolereerbaar mits de aanwezigheid van risico beperkende maatregelen en indien een verdere risicoreductie aantoonbaar moeilijk uitvoerbaar is (Aan te tonen met een gedocumenteerde kosten-baten analyse). "]
[null,4,5,6,7,8,9,10,11,null,8,null,"Hoog risiconiveau: alleen tolereerbaar mits de aanwezigheid van risico beperkende maatregelen en indien een verdere risicoreductie aantoonbaar moeilijk uitvoerbaar is (Aan te tonen met een gedocumenteerde kosten-baten analyse). "]
[null,3,4,5,6,7,8,9,10,null,7,null,"Matig risiconiveau: tolereerbaar mits de aanwezigheid van risico beperkende maatregelen. De selectie van maatregelen gebeurt op basis van het advies van de experten. "]
[null,2,3,4,5,6,7,8,9,null,6,null,"Matig risiconiveau: tolereerbaar mits de aanwezigheid van risico beperkende maatregelen. De selectie van maatregelen gebeurt op basis van het advies van de experten. "]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,null,"≤ 5",null,"Laag risiconiveau: algemeen aanvaardbaar: er zijn geen bijkomende maatregelen vereist. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"FREQUENTIE",null,"Score ","Beschrijving ",null,"Frequentie"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Zeer onwaarschijnlijk  ",null,"Minder dan elke 125 jaar  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Uitzonderlijk ",null,"Tussen elke 125 jaar en elke 25 jaar "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Ongewoon ",null,"Tusen elke 25 jaar en elke 5 jaar "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Occasioneel ",null,"Tussen elke 5 jaar en jaarlijks "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Regelmatig ",null,"1 tot 5 maal per jaar "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Frequent ",null,"Meer dan 5 maal per jaar "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"ERNST",null,"Score ","Beschrijving ",null,"Ernst (Welzijn op het werk / Exploitatieveiligheid) ","Ernst (financieel) "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,"Zeer klein",null,"Lichtgewond, zonder tijdelijke arbeidsongeschiktheid ","x ≤ 24.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"Klein",null,"Tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 1 tot 3 dagen / meerdere lichtgewonden ","24.000 euro > x ≤ 120.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"Matig",null,"Tijdelijke arbeidsongeschiktheid > dan 3 dagen / omkeerbaar maar met ernstige gevolgen ","120.000 euro > x ≤ 600.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Aanzienlijk",null,"Meerdere ernstige gewonden/ permanente arbeidsongeschiktheid/ doodsbedreiging van een persoon ","600.000 euro > x ≤ 3.000.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,"Groot",null,"Doodsbedreiging van meerdere personen ( gelijkwaardig aan >1 tot 5 doden) ","3.000.000 euro > x ≤ 15.000.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"Zeer groot",null,"Doodsbedreiging van meerdere personen (gelijkwaardig aan >5 tot 25 doden)","15.000.000 euro > x ≤ 75.000.000 euro"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,"Catastrofaal",null,"Doodsbedreiging van meerdere personen (gelijkwaardig aan >25 doden)","x > 75.000.000 euro"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mesures",null,null,null,"Niveau de risque "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I","HS",null,"Spoor buiten dienst",8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"II","SB","Gematerialiseerd sperren van de beweging","ATW-Tx",7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S 460 + ZKL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S 460 + CMB"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"III","SB","Niet-gematerialiseerd sperren van de beweging","S460",6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"S660"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IV","AS","Aankondigingssystemen","Radiobeveiligingssysteem met afdekking",5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Andere"]